// PSKEY_BDADDR
&0001 = 0010 05fd 006e 0006

// PSKEY_PCM_CONFIG32
//&01b3 = 0800 0002

// PSKEY_UART_CONFIG_BCSP
//&01bf = 080e

// UART BAUD RATE 01d8-115200 0ebf-921600
//&01be = 0ebf

// ANA FREQ  26MHZ
&01fe = 6590

// PSKEY_LC_COMBO_DOT11_CHANNEL_PIO_BASE
&002a = 0011
// PSKEY_LC_COMBO_DISABLE_PIO_MASK
&0028 = 0028 0200 0000 0000

//&01fe = 3e80
// PIO does not drive tx+rx, internal amp ramps power
